附件3

新能源标准车折算关系表

|  |  |
| --- | --- |
| 车型 | 与标准车折算比例 |
| 纯电动乘用车（续驶里程<150km） | 0.8:1 |
| 纯电动乘用车（续驶里程≥150km） | 1:1 |
| 插电式混合动力乘用车 | 1:1 |
| 纯电动客车 | 12:1 |
| 钛酸锂等纯电动快充客车 | 20:1 |
| 插电式混合动力客车 | 5:1 |
| 燃料电池乘用车 | 30:1 |
| 燃料电池客车 | 50:1 |
| 纯电动专用车 | 最大设计总质量≥3500kg | 3:1 |
| 最大设计总质量<3500kg | 1.5:1 |
| 插电式混合动力专用车 | 0.6:1 |